10 metre awg 16 kablo (4 5 amper taşıyacak) (1.3mm çap)

5 metre awg 10 kablo (8 9 amper taşıyacak) ( 2.5mm çap)

Mosfet – 100V , 7 8A dolaylarında, ve soğutucusu

Capacitor 1000µF, 12V çıkışa parallel bağlanacak

Diode 20 30V, 10A ve soğucusu